규 격 서 (구매, 제조․제작 요청용)

□ 요청 내역

품명	In-vessel 안테나 시스템 제작 및 설치를 위한 진공 부품
모델	Accu-glass 111185, 111186, 111017 등
추정금액 (부가세 포함)	24,640,000 원
기본 구성 사양 (세부 규격)	5 kV Vacuum break, 2.75’‘ CF Flange (111185) 1ea 15 kV Vacuum break, 2.75’‘ CF Flange (111186) 1ea SMA coaxial Feedthrough (111017) 2ea Double-ended, Ground shielded, 4 pin 2.75’‘ CF Flange 4. SMA Connector Assembly (6-600306) 8ea - Kapton insulated TYP6, 26 AWG, coaxial cablewith SMA(M) to SMA(F) 197’‘ length 5. SMA Connector Assembly (110756.52) 8ea - Kapton insulated TYP6, 26 AWG, coaxial cablewith SMA(M) to SMA(M) 39’‘ length 6. 2.75’‘ CF fastener kit/Clearance hole flanges (200764) 2ea 24 EA/pack 7. PEEK spiral cut cable wrap (112654) 6ea 39’‘ length 8. 2.75’‘ CF Tee Fitting (200608) 2ea 9. 2.75’‘ CF Full Nipple (200540) 2ea 10. 6’‘ to 2.75’‘ CF Zero length reducer Flange (200317) 1ea 11. Bolt/Washer for 2.75’‘ OD CF Tapped Flanges (6-102909) 1ea 1/4-28x0.875’‘, Silver Plated, 12-Point Head 25ea/pack 12. 6’‘ CF Fastener kit/Clearance hole flange (200853) 1ea 32ea/pack 13. 6’‘ to 4.5’‘ CF Zero length reducer flange (200319) 1ea 14. Bolt/Washer for 4.5’‘ OD CF tapped flange (6-100786) 1ea 5/16-24x1.25’‘, Silver Plated, 12-Point Head 25ea/pack 15. 2.75’‘ CF Cooper Gasket, 10ea/pack (200760) 2ea 16. 2.75’‘ CF Cooper Gasket, 10ea/pack, 1.53’‘ ID (200761) 2ea 17. 4.5’‘ CF Cooper Gasket, 10ea/pack (200810) 1ea 18. 4.5’‘ CF Cooper Gasket, 10ea/pack, 2.80’‘ ID (200820) 1ea 19. 6’‘ CF Cooper Gasket, 10ea/pack (200850) 1ea 20. 6’‘ CF Cooper Gasket, 4.12’‘ ID (200851) 1ea 21. Gasket clip set for CF Flange, 2ea/pack (113290) 2ea 22. NW40 KF Centering ring (202220) 1ea 23. NW40 KF hinged clamp (202225) 1ea 24. 2.75’‘ CF 90 deg. radius elbow (200579) 2ea
기타(유의) 사항	○ 하자보증기간: 1년 ○ 호환성이 보장되는 동등사양 이상 제품 제안 가능

□  납품 관련 사항

납기 완료 요구일	2023 년 7 월 7 일
납품 장소	핵융합특수실험동 주장치실 D0층

□  문의처

물품 관련 사항	MHD안정화연구팀 (minhokim@kfe.re.kr , 042-879-5189) MHD안정화연구팀 (kimju@kfe.re.kr, 042-879-5183)

□ 구매 사유 및 활용 용도

KSTAR In-vessel 안테나 시스템의 진공용기 내 신호 전달부 부품으로, 진공용기용 Flange 교체품 및 신호 포설을 위한 케이블 세트임. 해당 부품들은 조립 후 KSTAR 주장치실에 설치될 예정임. In-vessel antenna 의  진공 용기내의 접지 차폐를 위해 vacuum break를 신호케이블 연결단에 연결하고자 함. 진공용기내 신호케이블은 내열성이 강한 kapton insulated cable로 구성하였음.