규 격 서 (구매, 제조․제작 요청용)

□ 요청 내역

품명	RAVAD Oxide module
모델	-
추정금액	78,100,000 원(부가세 포함)
기본 구성 사양 (세부 규격)	주요특징 1) 수동조작, 독립형 모듈 2) 기존 RAVAD 장비와 연계할 수 있는 Oxide module 주요구성품 1) Gas heater : 1 set -. Resistance heater -. Indirect heating type -. Max Temp. 500℃ -. Material : SUS304 2) Oxide bed : 1 set -. Maker/model : HiPurity / IGP120L -. Maximum / Nominal flowrate : 120 / 25 slpm -. Diameter / Length : 76.2 / 254 mm 3) Gas cooler : 1 set -. Coiled gas line -. Cooling vessel with T/C -. Cooling type by using of city tap water 4) Gas line : 1 set -. Gas buffer tank (50L, SUS304, single wall, Electro-polished) -. 1/4" manual bellows valve(op.temp 315℃, 20ea) -. Autowelding fitting & SUS tube(316L,EP grade) -. Pressure transducer(Max 7bar, 4VCR, 6ea) -. Thermocouple(K-type, 4ea) -. Gas pressure regulator(Inlet P. 10bar, 1/4pt, 1ea) -. MFC(H2, 2SLM, Inlet P. 5bar, 1ea) for H2O analyzer -. Gas filter (0.03um, 1ea) -. Thermal insulator for hot gas line 5) Gas circuit & control panel : 1 set -. Basic gas panel -. MFC, Valve, line mounting bracket -. Main module frame -. N.9.0 ivory painting -. Footmaster -. Module control panel a) Temp. controller for gas heater b) Temperature indicator(3ea+1ea) c) Pressure indicator(3ea+3ea) d) MFC controller e) Bath On/Off control 6) Oxide module connection : 1 set -. Connection between oxide module and mother system. -. Gas line for connection
기타사항	○ 특정모델 지정 시 호환성이 보장되는 동등사양 이상 제품 제안 가능 ○ 수소 및 산소 혼합가스를 사용함에 따라 응급 상황시 30분 이내 도착하여 조치 필수(하자보증기간 내) ○ 하자보증기간: 2년

□  납품 관련 사항

납기 완료 요구일	2023년 11월 24일 (계약 후 5개월)
납품 장소	연구기반설비동 313호 TBM연료주기실험실

□  문의처

물품 관련 사항	sjnam@daon21.com/042-936-216

□ 구매 사유 및 활용 용도

한-EU HCCP TBS협력의 일환으로 한국의 조달 품목 중 하나인 CPS 산화·환원 공정 개발/검증을 위한 Oxide module 장비를 기존 RAVAD 장비에 증설하여 산화/환원 및 integral test 등과 같이 개발/검증에 활용하고자 함