규 격 서 (구매, 제조․제작 요청용)

□ 요청 내역

품명	(T-5-8-3) Oblique-view FIDA 진단용 분광기 모듈 서포트 플랫폼
모델	DVIO-R-1309M-100t-800H, DVIA-T78
추정금액 (부가세 포함)	26,400,000 원
기본 구성 사양 (세부 규격)	1. Optical Breadboard system (DIVO-R-1309M-100t-800H) 1Set 1-1. Optical breadboard * 제품 모델명: DVIO-R-1309M-100t * 사양 및 옵션: - 크기: 1300×900×100 mm - 질량: 143 kg - 코어: Steel honeycomb core structure, 0.25 mm thick foil - 표면평판도:±0.1 mm over 600×600 mm - 마운트 홀: M6-1.0, 25 mm grid 1-2. Rigid support (Tie-Bar type) * 제품 모델명: DVIO-S-1309R-700H * 사양 및 옵션: - 서포트 높이: 700 mm - 감쇄 물질: 60-70 shore hardness ruber mount. - 높이 변경폭: ± 20 mm - 이동식 바퀴 2. 액티브 제진 플랫폼 2Set * 제품 모델명: DVIA-T78 * 사양 및 옵션: - 크기: 700×800×95 mm - 최대 하중: 150 kg - 무게: 56 kg - 전자식 Actuator (최대 힘 Vertical: 6 N, Horizontal: 3 N) - 진동감지센서: Geophone 센서 - 감쇄 주파수 범위: 0.5-100 Hz - 감쇄량: □90 % (@ 2 Hz) - 자동 레벨 및 무게 조정 기능 - 전면부 User interface 및 제어를 위한 GUI - 상단부 top plate: M6 Mounting hole * 상세 사양 제조사 홈페이지 및 카탈로그 등 참조
기타(유의) 사항	○ 특정모델 지정 시 호환성이 보장되는 동등사양 이상 제품 제안 가능 ○ 하자보증기간: 1년

□  납품 관련 사항

납기 완료 요구일	2023 년 7 월 7 일
납품 장소	핵융합특수실험동 진단실 1층 (대전광역시 유성구 과학로 169-148)

□  문의처

물품 관련 사항	MHD안정화연구팀 (minhokim@kfe.re.kr , T.042-879-5189) MHD안정화연구팀 (kimju@kfe.re.kr, T.042-879-5183)

□ 구매 사유 및 활용 용도

KSTAR Oblique view FIDA 진단 시스템의 광학 분광기 및 CCD를 설치하기 위해 필요한 무진동 시스템을 구성하는 부품들임. 상기한 엑티브 제진대를 통해 외부 진동 및 충격에 의해 발생할 수 있는 저주파 노이즈를 최소화할 목적으로 구매하고자 함.