규 격 서 (구매, 제조․제작 요청용)

□ 요청 내역

품명	(T-5-8-3) Oblique-view FIDA 진단용 in-vessel 광섬유 번들
모델	아래 기본 구성 사양 참조
추정금액 (부가세 포함)	64,900,000 원
기본 구성 사양 (세부 규격)	○ SI1000xA32-5400-F 규격: 1ea - 채널수 32채널, 길이 5.4 m - 16채널씩 상하 교차 배열 - 광섬유번들 헤드 형태: OEM (Proxivision fober-optic-window 연결 가능) - In-vessel flexible protector 재질, 직경: Stainless steel, 17mm ○ SI1000xA32-2600-F 규격: 1ea - 채널수 32채널, 길이 2.6 m - 16채널씩 상하 교차 배열 - 광섬유번들 헤드 형태: OEM (Proxivision fober-optic-window 연결 가능) - In-vessel flexible protector 재질, 직경: Stainless steel, 17mm ○ SI1000xA17-SMA-5400-F 규격: 1ea - 채널수 17채널, 길이 5.4 m - 광섬유번들 헤드 형태: 채널별로 분리된 SMA type - In-vessel flexible protector 재질, 직경: Stainless steel, 12.3mm ○ SI1000xA17-SMA-2600-F 규격: 1ea - 채널수 17채널, 길이 2.6 m - 광섬유번들 헤드 형태: 채널별로 분리된 SMA type - In-vessel flexible protector 재질, 직경: Stainless steel, 12.3mm ※ 광섬유번들 공통 규격 - 개별채널 core 직경: 1000 um - 광섬유 재질: 실리카 multi-component - 투과광(light transmission) 파장대역: 180 - 1150 nm (UV-Visible) - 사용가능 온도: 섭씨 -65 ~ 300도 - Bulk-head 재질: 알루미늄 (A6061)
기타(유의) 사항	○ 하자보증기간: 1년

□  납품 관련 사항

납기 완료 요구일	2023 년 7 월 31 일
납품 장소	핵융합특수실험동 진단실 1층 (143호)

□  문의처

물품 관련 사항	kimju@kfe.re.kr 042-879-5183 / minhokim@kfe.re.kr 042-879-5189

□ 구매 사유 및 활용 용도

KSTAR Oblique-view FIDA 진단계의 진공용기내부 front-optics 와 optical feedthrough 사이를 연결하기 위함. J-port upper passive plate hole (Plan-A) 또는 I-port in-vessel pad (Plan-B) 모두 포설 가능하고 채널 증설이 가능하도록 두 가지 version으로 구매.