	보도자료 □□□□□□□□	보 도 시 점	즉시보도
		자료배포일	2019.8.1.(목)		매수	4
커뮤니케이션팀	담당 : ITER한국사업단	단장	정기정	042)879-5500
		팀장	신승민	010-2652-9485

성공적 ITER 건설을 위한

“제6차 한중일 ITER 사업 추진협의회” 개최

국가핵융합연구소(이하 핵융합(연), 소장 유석재)는 1일(목)부터 2일(금)까지 서울 프레지던트호텔에서 국제핵융합실험로(ITER) 추진 관련 한국‧중국‧일본 3국이 정보교환과 현안을 논의하는 ｢제6차 한중일 ITER 사업 추진협의회｣를 개최한다.

ITER 참여국인 한국‧중국‧일본은 핵융합에너지 연구협력 활성화와 ITER 참여 효과 극대화를 위해 2014년부터 ｢한중일 ITER 사업 추진협의회｣를 매년 개최해 오고 있다. 추진협의회에서는 각 국의 ITER 조달품 제작 현황, 현안 및 해결책, 경영 이슈 등에 대하여 논의한다.

이번 제6차 한중일 ITER 사업 추진협의회에는 각국의 ITER 전담기관 사업단장 등 총 40여 명의 전문가가 참석하여 국제핵융합실험로(ITER) 추진 관련 기술 정보교환 및 경영 현안을 논의하게 된다.

ITER 건설 공정률이 63%를 넘어가면서 조달이 본격화되는 시점에서 3개국이 공통으로 조달하는 대형 구조물 장치, 블랑켓, 진단 및 전원 등을 중심으로 협력 방안을 공유하고 기술적인 현안 사항들을 다룰 예정이다. ITER 기구의 기술협력 프로그램 등 기술·경영적 측면에 관해서도 논의할 예정이다.

국제핵융합실험로(ITER)는 우리나라를 포함한 미국·러시아·유럽연합(EU) ·일본·중국·인도 등 7개 회원국이 ‘태양에너지의 원리인 핵융합을 통한 에너지 대량생산 가능성을 실증’하기 위해 프랑스에 공동으로 건설하는 초대형 핵융합실험로이다. ITER는 1950년대부터 수행한 인류 핵융합연구의 결정판으로, 각 회원국이 할당된 부품을 자국에서 제작‧조달하면, 프랑스 현지에서 조립‧설치하는 방식으로 추진되며 2025년 실험로 완공을 목표로 하고 있다.

붙임 1. 제6차 한중일 ITER 사업 추진협의회 개요

붙임		제6차 한중일 ITER 사업 추진협의회 개요(안)

1. 추진배경 및 경과

ㅇ ITER 사업 추진 관련, 3국의 조달품목에 대한 기술 정보교환 및 ITER 사업 경영현안에 대한 심층 논의 및 공동 대응 방향 모색

* 워크숍 및 추진협의회 개최 경과

∙제1차(’14.12.1~2, 중국 광저우), 참석자 : 약 70명(한 9명, 중 50여명, 일 6명)

∙제2차(’15.7.20~22, 일본 간사이), 참석자 : 40명(한 8명, 중 17명, 일 15명)

∙제3차(’16.7.27~28, 부산), 참석자 : 약 60여명(한 20여명, 중 30명, 일 9명)

∙제4차(’17.8.2~4, 중국 곤명), 참석자 : 55명(한 11명, 중 35명, 일 9명)

∙제5차(’18.8.2~4, 일본 이바라키), 참석자 : 38명(한 10명, 중 17명, 일 11명)

2. 한-중-일 ITER사업 추진협의회 개요

ㅇ (행사명) 제6차 한-중-일 ITER사업 추진협의회

ㅇ (기간/장소) ‘19.7.31(수)~8.2(금) / 서울 프레지던트 호텔

□ 주요 의제

ㅇ ITER 관련 주요 기술 현안사항들에 대한 기술협력 및 공동 현안사항 도출 및 후속조치 이행 점검 및 검토

ㅇ ITER 조립·설치 전략 등 경영 현안들에 대한 공동 대응 방향 논의

참고 1		주요 핵융합 용어설명

1) 핵융합에너지

핵융합은 가벼운 원자핵들이 융합하여 무거운 원자핵으로 바뀌는 것이다. 원자핵이 융합하는 과정에서 줄어든 질량은 에너지로 변환 되는데, 이를 핵융합에너지라 한다. 높은 온도와 중력을 지닌 태양의 중심은 핵융합 반응이 활발히 일어나지만 지구에서 핵융합 반응을 만들기 위해서는 태양과 같은 초고온의 환경을 인공적으로 만들어 주어야 한다. 바닷물에서 추출 가능한 중수소 및 리튬(삼중수소)을 주원료로 하는 핵융합 발전은 연료가 무한하며, 고준위 방사성 폐기물의 발생이 없고, 폭발 등의 위험이 없는 궁극적인 미래에너지원으로 꼽히고 있다.

2) 국제핵융합실험로(ITER : International Thermonuclear Experimental Reactor)

핵융합에너지의 대량 생산 가능성을 실증하기 위해 한국, 미국, EU 등 핵융합 선진 7개국이 공동으로 개발․건설하는 초대형 국제협력 R&D 프로젝트. 핵융합반응을 통한 500MW급의 열출력을 발생하는 장치를 개발하여 전기생산의 가능성을 실증하기 위한 국제핵융합실험로이다.

3) 핵융합장치 ‘토카막’ (Tokamak)

토카막은 태양처럼 핵융합반응이 일어나는 환경을 만들기 위해 초고온의 플라즈마를 자기장을 이용해 가두는 핵융합장치이다. 플라즈마를 구속하는 D자 모양의 초전도 자석으로 자기장을 만들어 플라즈마가 도넛 모양의 진공용기 내에서 안정적 상태를 유지하도록 제어한다. 현재 작동중이거나 새로 짓는 실험용 핵융합로는 대부분 토카막 방식을 채택하고 있다.