2017년 KSTAR 단순 업무 보조 용역 활용 계획(안)

< KSTAR연구센터 연구운영실, 2016.11.11 >

◈ KSTAR 장치의 지속적인 운영 및 유지관리에 따른 내부 인력의 운용 효율성과 업무 집중도 제고를 위해 2017년 KSTAR 장치 분야별 단순 업무 보조 용역을 활용하고자 함.

□ 활용목적

○ 매년 KSTAR 운영에 필요한 가용인력이 부족한 상황 하에, 절대적 업무량 증가로 인한 육체적·정신적 피로도 누적에 따른 생산성 저하가 우려됨.

○ 이에, 내부인력의 운용 효율성 및 업무 집중도 제고  측면에서 각 장치별 단순 업무 보조분야에 용역활용 필요(KSTAR 주업무를 제외한 단순유지보수, 일상 감시 업무 등)

□ 활용방침

○ KSTAR 장치의 일상감시, 단순 유지보수 업무(업무보조)분야에 용역인원을 활용하며, 현장대리인을 통한 업무지시

○ 세부 업무보조 분야별 과업지시에 따라 전문용역업체의 관리·감독 하에 용역활용

□ 활용계획(안)

NO.	활용분야	주요업무	2014년 용역 인력	2015년 용역 인력	2016년 용역 인력	2017년 용역 인력
1	장치운전	◦KSTAR 장치 휴일 및 야간 주제어실 감시 ◦방전세정 및 연료주입 운전 지원 및 유지보수 ◦주요 운전 장치 유지보수 업무보조	4(상시) 0.5(단기)	5(상시)	5(상시)	5(상시)
2	극저온장치	◦저온헬륨장치(HRS) 운전과 관련된 유지보수 업무보조	2(상시) 0.5(단기)	3(상시) 0.5(단기)	3(상시) 0.5(단기)	3(상시) 0.5(단기)
3	전력/냉각설비	◦154kV 전력계통 유지보수 및 관리 업무보조	3(상시)	3(상시)	2(상시)	2(상시)
		◦냉각설비 휴일/야간 운전 및 유지보수 업무보조	2(상시)	2(상시)	3(상시)	3(상시)
합 계			12 MY	13.5 MY	13.5 MY	13.5 MY

※ 상시는 1년, 단기는 6개월(KSTAR 실험 기간) 근무 기준임.(MY)

□ 기타

○ [별첨] 2017년 KSTAR 분야별 업무 보조 용역 과업지시서 1부.  끝.

【별첨】

과 업 지 시 서

2017년 KSTAR 분야별 업무 보조 용역

2016. 11. 11.

KSTAR 연구센터

1-1. 장치운전 및 시스템 유지보수 업무보조

1. 활용부서	KSTAR운전연구팀	2. 활용분야	KSTAR 장치운전 및 유지보수
3. 자격조건	‘2.용역인원 참조’	4. 필요인원	5(M/Y)
5. 활용기간	2017년 1월 ~ 2017년 12월
6. 도입사유
현재 KSTAR장치 운영 방법은 절대적으로 부족한 인적 자원 구성 여건에서 장치운전과 플라즈마 실험을 위해 KSTAR사업단의 많은 인력이 투입되어 수행하고 있다. 이에 따라 주, 야간 감시근무와 긴급한 유지 보수 업무, 신규장치 설치와 차후 설치 장치의 연구 등 기본적인 업무에 플라즈마 실험에 전념해야 할 연구 인력까지 투입되고 있는 실정이다. 이에 따라 장기적인 관점과 핵융합기술개발과 확보 등의 운영 계획에 따른 목표 달성의 성공적인 수행을 위하여 가능한 장치운전 및 유지보수 분야에 전문용역업체를 활용함으로써 연구자의 연구 집중, 운전기술 인력의 효율적인 장치운전 집중에 그 효과성을 더할 필요가 있다. KSTAR 장치 유지·보수 및 성능 향상 기간 중 외부 용역인력은 KSTAR 장치의 특성상 수시로 변하는 인력수요에 대응하고 또 긴급으로 필요한 부서에 지원하기 위하여 필요하며, 작업자 및 방문자의 주장치실 출입관리, 내부 전문 인력의 장치 유지보수 시 단순 작업보조, 야간작업 시 단순 작업보조 및 관리 업무 등에 필요한 보조업무를 수행한다. 전문 용역 근로자의 업무는 활용도를 높이기 위한 방안으로 운전기간과 비 운전기간으로 구분되어 내부사정에 따라 다르게 부여된다.
7. 활용계획
○ KSTAR 운전 기간 - KSTAR 운전기간 중 TMS/VME/PSI/CLS/HDS 분야의 야간 및 휴일 감시 ○ 유지보수 기간 - 작업자, 방문자의 주장치실 출입관리 - 장비 및 장치 유지보수 시 필요한 보조
8. 세부과업
○ KSTAR 운전 기간 - VMS/TMS/CLS/HDS/PSI/주제어계통 야간/휴일 운전(보조) - VMS/TMS/CLS/HDS/연료주입계통 유지 보수(보조) - 주∙야간 방전 세정 운전 및 유지 보수(보조) ○ KSTAR 비운전 기간 - VMS/TMS/CLS/HDS/연료주입계통 유지 보수(보조) - 작업자 및 방문자의 주장치실 출입관리 - 야간 및 휴일 작업 시 관리 및 단순 작업보조 - 타부서 장치 유지보수로 인하여 긴급으로 필요한 경우 보조 - 비운전 기간에서의 유지 보수 각종 업무보조 분야에 활용 ○ 기타사항 - 전지, 전자, 계측제어 및 기계 분야전공자 - 장기간 안정적인 운전 수행을 위한 양호한 건강상태 확보

1-2. 극저온장치 업무보조 및 일상점검

1. 활용부서	진공극저온팀	2. 활용분야	극저온장치 유지보수 및 관리
3. 자격조건	‘2.용역인원 참조’	4. 필요인원	3.5(M/Y)
5. 활용기간	2017년 1월 ~ 2017년 12월 ※ 단기 근무자는 KSTAR 운전 기간(2017년 3월~8월 예정)에 따라 6개월 용역 근무
6. 도입사유
KSTAR 운전기간 중 극저온 시스템의 효율적인 운용과 장비의 안전을 위하여 설비의 유지보수(예방점검) 및 정상 운전감시 업무 수행 시 단순업무 보조 및 일상점검을 위하여 외부 용역업체를 활용하고자함. 이는 연구소 내부 전문인력이 장치 운전과 성능향상, 시스템 분석 등 보다 전문적인 업무에 집중할 수 있도록 하며, 내부인력의 활용성을 향상뿐만 아니라, KSTAR 운전 및 성능향상에 만전을 기할 수 있음.
7. 활용계획
○ KSTAR 운전 기간 - KSTAR 운전기간 중 HRS(9 kW & 1 kW), HDS, CLS 및 DB#3의 일일 점검표 기준 주·야간 일상점검업무 및 업무보조 - 이상상태 발생시 신속한 조치를 위한 야간 모니터링 감시 및 연락 업무보조 ○ 유지보수 기간 - 운전 준비기간 중 각 장비의 유지보수를 위한 업무보조 수행.
8. 세부과업
○ KSTAR 운전 기간 - KSTAR 극저온시스템 모니터링 - HRS, HDS, CLS 진동, 소음 등 일일점검 및 점검일지 작성 - 저온헬륨장치(HRS) 운전 및 유지보수 보조 - HDS & CLS 운전 및 유지보수 보조 - Upgraded Helium distribution system(DB#3) 운전 및 유지보수 보조 - 1 kW 헬륨냉동기 운전 및 유지보수 보조 ○ 유지보수 기간 - KSTAR 극저온시스템 유지보수 보조 - 저온헬륨장치(HRS) 시운전 및 유지보수 보조 - PCS 자동제어, 전기 계장 및 필터교체 등 유지보수 보조 - KSTAR Cooling Circuit별 Conditioning 운전 및 유지보수 보조 - 저온헬륨 냉각시스템 헬륨누설검사 보조 - 고압가스(He & LN2)제조시설 안전관리 보조

1-3. 냉각설비 유지보수 및 관리 업무보조

1. 활용부서	KSTAR설비기술팀	2. 활용분야	냉각설비 성능향상 및 운전, 유지보수 보조업무
3. 자격조건	‘2.용역인원 참조’	4. 필요인원	3(M/Y)
5. 활용기간	2017년 1월 ~ 2017년 12월
6. 도입사유
KSTAR 실험운전 및 비 실험운전 기간 중 냉각설비의 효율적인 운용과 신뢰성을 위하여 운전감시업무 및 유지보수업무 수행 시 업무보조에 외부 용역직원을 활용하고자 함. KSTAR 냉각설비는 실험장치 측 성능향상에 따라 기존 냉각수 설비의 증설 및 신설로 업무가 증가하고 있다. 이에 비해 담당인력은 KSTAR 5차 캠페인 이후 3명이 수행하고 있다. 이에 외부 용역인력 투입을 통해 냉각설비 예방점검 및 감시업무에 활용하고, 내부 전문인력은 냉각계통 부하를 집중 관리하고 데이터수집 및 분석활동에 집중하여 냉각설비의 성능향상 및 운전최적화업무에 만전을 기하고자 함.
7. 활용계획
○ 냉각설비 유지보수 및 성능향상 감독 보조업무, 점검 및 운전업무 ○ 업무범위 : Primary system(DI water cooling system), Secondary system(냉동기 및 냉각탑 시설), Instrument Air system, PFC GN2 baking system, N2 gas piping system, DI Make-up System & DI Polishing System, 자동제어시설 & 기타 시설(각 실험실 cooling water system), 유사시 타 장치 업무
8. 세부과업
○ 냉각설비 유지보수 및 성능향상 감독보조 - 유지보수 : 유지관리 보조, 부품 노후 및 고장 보수, 펌프 그리스 주기 주입, - 소모자재 및 예비부품 현황관리, 장비이력카드 작성, 냉각설비 기계실 정리정돈 - 설비 성능향상 시 감독 보조 ○ 냉각설비 점검 및 운전 - KSTAR 캠페인 주간/야간/휴일 운전 및 감시 - 비 실험기간 주간 냉각설비 운전 - 캠페인 전 정밀점검 보조 - 점검 및 업무일지 작성(일일운전결과보고서, 주간/야간운전 점검 sheet, 냉동기 운전일지, 일일, 월보, 연보, 적산데이터) : 현장대리인 제출 ○ KSTAR 캠페인 기간에 전력설비 모니터링 지원 및 유사시 타 장치 업무지원

1-4. 전력설비 유지보수 및 관리 업무보조

1. 활용부서

KSTAR설비기술팀

2. 활용분야

전력설비

3. 자격조건

‘2.용역인원 참조’

4. 필요인원

2(M/Y)

5. 활용기간

2017년 1월 ~ 2017년 12월

6. 도입사유

KSTAR 154kV 전력계통 경우 MG 장치 및 RPC의 운전으로 인하여 내부직원들의 업무 집중도 및 질적 향상을 위해 KSATR 전력설비에 대한 운전감시 및 유지관리 업무를 용역인력을 활용하고자 함.

용역인력은 KSTAR 비 실험기간에는 KSTAR 전력계통(154kV, RPC, MG) 유지보수 시 기록 및 점검업무와 실험장치의 전원 점검 및 설치작업을 수행하며, 실험 시는 전력설비에 대한 주·야간 모니터링 업무를 수행함으로써 내부인력이 플라즈마 실험기간 동안 KSTAR 전력에 대한 데이터 수집 및 분석 등 기술적인 업무에 집중할 수 있는 업무 환경을 구축하고자 함.

7. 활용계획

○ KSTAR 전력계통(154kV, UPS, RPC, MG) 유지보수, 시설점검 및 전력설비 모니터링

○ KSTAR 실험기간 야간근무, 휴일근무

○ KSTAR 캠페인 기간에 냉각설비 모니터링 지원 및 유사시 타 장치 업무 지원

8. 세부과업

○ KSTAR 전력계통 유지보수 보조업무 및 모니터링

- KSTAR 154kV 전력계통 전력설비 현황

설비 구분		내 용
옥외	유입변압기	3Φ 154kV/22.9kV 40/50MVA(OA/FA) 2대 3Φ 22.9kV/6.6kV 5,000kVA 1대 3Φ 22.9kV/6.6kV 6,000kVA 1대 3Φ 22.9kV/6.6kV 10,000kVA 1대
	차단기	170kV 가스절연개폐기(GIS) 3BAY
	154kV 선로	맨홀 10개소
옥내	변압기	6.6kV/380V Mold Tr반 12면
	배전반	154kV 보호배전반 2면 22.9kV 특고압반 24면 6.6kV 고압반 43면 380V 저압반 29면
	분전반	46면
	동력분전반	40면
	중앙감시장치	전력제어감시시스템 2식(전력통제실, 주제어실) 전력품질분석시스템 1식
	RPC & HF system	22.9kV 특고압반 11면(저차수 필터 Main VCB 포함) 용량 : 118.5MVar 구성 : 콘덴서뱅크, 싸이리스터밸브, 제어 system 1식
	대전력공급장치(MG)	22.9kV 특고압반 15면 6.6kV 고압반 5면 380-220V 저압반 3면 분전반 3면
	UPS 설비	UPS : 300kVA 1대, 120kVA 2대, 100kVA 2대, 80kVA 1대, 40kVA 1대, 30kVA 3대, 20kVA 1대.

2. 용역인원

분야		자 격(택일)	인원(M/Y)	활용기간	비고
장치운전	중급	○전기, 전자, 계측제어, 기계분야 및 산업기사 이상 자격증 소지자로서 해당분야 경력 3년 이상 ○전기, 전자, 계측제어 및 기계분야 경력 5년 이상 ○공과(기계/전기/계측제어/기계) 및 자연(물리/화학/바이오 및 세라믹)계열 학사 학위 취득 이후 업무경력 2년 이상	1	2017. 1 ~ 12	현장대리인
	초급	○전기, 전자, 계측제어 및 기계분야 기능사 이상 자격증 소지자로서 해당분야 경력 1년 이상 ○전기, 전자, 계측제어 및 기계분야 경력 2년 이상 ○공과(기계/전기/계측제어/기계) 및 자연(물리/화학/바이오 및 세라믹)계열 학사 학위 취득 이후 업무경력 1년 이상	4	2017. 1 ~ 12
극저온장치	중급	○전기, 전자, 기계, 재료, 계측제어 및 신소재분야 산업기사 이상 자격증 소지자로서 경력 3년 이상 ○전기, 전자, 기계, 재료, 신소재분야 경력 5년 이상 ○공과 및 자연계열 학사 학위 취득 이후, 업무경력 2년 이상	1	2017. 1 ~ 12	주임
	초급	○전기, 전자, 기계, 재료, 계측제어 및 신소재분야 기능사 이상 자격증 소지자로서 해당분야 경력 1년 이상 ○전기, 전자, 기계, 재료, 계측제어 및 신소재분야 경력 2년 이상 ○공과 및 자연계열 학사 학위 취득 이후, 업무경력 1년 이상	2	2017. 1 ~ 12
	단순노문종사자	○전기, 전자, 기계, 재료, 제어계측 및 정보통신 등 이공계 계열 고졸 이상	0.5	2017. 3 ~ 8	단기 근무
전력설비	중급	○전기분야 산업기사 이상 자격증 소지자로서 해당분야 경력 3년 이상 ○전기분야 경력 5년 이상	1	2017. 1 ~ 12	주임
	초급	○전기분야 기능사 이상 자격증 소지자로서 해당분야 경력 1년 이상 ○전기분야 경력 2년 이상	1	2017. 1 ~ 12
냉각설비	중급	○기계분야 산업기사 이상 자격증 소지자로서 해당분야 경력 3년 이상 ○기계분야 경력 5년 이상	1	2017. 1 ~ 12	주임
	중급		2	2017. 1 ~ 12
소 계			13.5 MY

○ 공통사항

- 장치 운전 시, 각 장치별 주·야간 모니터링(업무보조) 업무를 수행함.

- 방사선 관리구역(주장치실) 출입인원에 대해서는 방사선작업종사자교육과 특수건강검진(방사선), 개인피폭선량계 착용을 해야 함.

3. 추정예산(안)

○ 2017년도 예산 : 약 597,348,033원(2016년도 용역인원 기준, 견적액)