	보도자료 □□□□□□□□	보 도 시 점		2020년 3월 6일(금) 오후 1시 이후 보도
		자료배포일		2020.3.6(금)		매수	4
커뮤니케이션팀	담당 : ITER 한국사업단	단장	정기정		042-879-5500
	KSTAR연구센터	팀장	홍재식		042-879-5230

국제핵융합로 두뇌 격인 중앙연동제어장치 국내 개발

- 핵융합(연)-한국전력기술, 국내 강소기업과 협력 개발 성공 -

국가핵융합연구소(소장 유석재, 이하 핵융합(연)는 한국전력기술(사장 이배수)과 컨소시엄으로 수행한 국제핵융합실험로(ITER) 중앙연동 제어장치(CIS, Central Interlock System)의 개발 및 제작을 성공적으로 마치고, 6일(금) 오후 1시 최종 공급분에 대한 출하식을 참여기업인 ㈜모비스(MOBIIS) 사옥에서 개최했다고 밝혔다.

ITER는 핵융합에너지 상용화 기술 개발을 위해 우리나라를 비롯한 세계 7개 회원국이 국제 공동으로 건설하고 있는 핵융합실험로로 2025년 완공을 목표로 프랑스 카다라쉬에 건설 중이다. 이번에 출하되는 ITER 중앙연동제어장치는 ITER 장치 가동 시 인간의 몸속 신경계를 제어하는 두뇌와 같은 역할을 하는 장치로 ITER 주제어 건물에 설치될 예정이다.

핵융합(연)과 한국전력기술 컨소시엄은 지난 2013년 ITER 국제기구로부터 중앙연동제어장치의 설계, 구매 및 시운전까지 책임지는 약 110억 원 규모의 턴키 사업을 수주한 바 있다. 이후 약 7년 동안 양 기관은 공동으로 제어 소프트웨어를 포함한 각종 시스템을 개발하였다.

핵융합(연)의 초전도핵융합연구장치 KSTAR의 제어시스템 개발 및 운영기술과 한국전력기술의 원전사업 설계 및 관리 기술을 바탕으로 ITER 중앙연동제어장치를 설계하였으며 제어장치시스템 전문업체인 ㈜모비스(MOBIIS)가 이를 구현하였다.

㈜모비스(대표이사 김지헌)는 2010년부터 국내 가속기 사업과 해외 핵융합 사업 등 거대장치에 대한 정밀제어 솔루션을 제공하는 강소기업으로, ITER의 토카막 코일 전원공급장치 정밀제어 시스템 개발에도 참여한 실적을 보유하고 있다.

이번 중앙연동제어장치의 성공적 출하는 국내 핵융합 연구계와 산업체의 긴밀한 상생 협력을 기반으로 이룰 수 있었다. 특히 핵융합(연)이 보유한 기존 KSTAR 제어시스템 개발 노하우와 함께 한국전력기술의 국제표준(IEC) 및 ITER 국제기구의 기준을 적용한 내진성능시험, CE 인증, 전자파적합성시험 등에 대한 적극적인 중소기업 기술지원 덕분에 ITER 국제기구의 엄격한 품질 검증 절차를 통과하는 쾌거를 얻을 수 있었다.

한국전력기술 진태은 원자력본부장은“이번 중앙연동제어장치의 성공적 출하는 국내 원전산업계의 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어 기술력과 품질의 우수성을 ITER 국제기구로부터 인정받았다는 데 큰 의의가 있다”고 전했다.

정기정 국가핵융합연구소 ITER 한국사업단장은 “이번 성과는 핵융합에너지 상용화 기술 개발을 위한 국내 핵융합 연구진과 산업체의 우수한 협업사례이다.”며, “앞으로도 한국전력기술 등 국내 산업체와 강소기업들의 ITER 사업 참여 기회를 확대할 수 있도록 지속해서 지원하겠다.”고 밝혔다.

첨부 1. ITER 중앙연동제어장치 개요 1부.

2. 국제핵융합실험로(ITER) 공동개발사업 개요 1부.  끝.

붙임1		ITER 중앙연동 제어장치 개요

□ ITER 중앙연동제어장치 (ITER Central Interlock System)

ㅇ ITER 플라즈마 실험 중 발생할 수 있는 각종 비정상 이벤트로부터 파생될 수 있는 토카막 및 주변 장치들의 고장 및 손상을 예방하기 위한 연동 제어시스템

ㅇ ITER 중앙 연동 제어장치의 주요 제원

- 구성 : 본품, 테스트 플랫폼 및 보조 시설 제어 모사 시스템

□ ITER 중앙연동 제어장치 구조

ㅇ ITER 중앙연동 제어장치 구조

- 제어 시스템 이중화 및 3중 제어 (초전도 전자석)

- 초전도 전자석 및 주변장치, 플라즈마 연동 제어

- 본품 구성: 14개의 패널에 8개의 서버, 6개의 네트워크 스위치 9개의 제어 시스템으로 구성

붙임2		국제핵융합실험로(ITER) 공동개발사업 개요

□ 사업목적

ㅇ 미래 청정에너지인 핵융합에너지의 상용화 가능성을 과학기술적으로 최종 실증하기 위한 초대형 국제협력 R&D 프로젝트

	※ ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) - 핵융합 반응을 이용하여 에너지대량생산 가능성을 실증하기 위한 국제핵융합실험로 (500MW급의 열출력(한국표준원전의 1/6)) 목표)
	☞ [핵융합] 지구상에 거의 무한한 수소(중수소, 삼중수소)원자를 원료로, 현재 활용 중인 핵분열원자력발전보다 운영이 안전하며 폐기물량도 적음

ㅇ 우리나라는 핵융합분야 후발국가로 선진국이 축적한 핵융합 기술을 단기간 내 추적․확보하기 위해 ’03.6월부터 ITER 프로젝트 참여

※ 국가별 참여시기 : 미․EU․러․일(’88.4), 중국(’03.1), 한국(’03.6), 인도(’05.12)

ㅇ ITER 공동이행협정 서명(’06.11), 국회비준('07.4) 및 ITER 국제기구 공식출범(’07.10)과 함께 본격적으로 ITER 프로젝트 추진

□ 사업내용

○ 참여국(7개국): 한국, EU, 미국, 일본, 러시아, 중국, 인도

※ 사업비는 EU가 45.46%, 나머지 6개국이 각 9.09%를 현물과 현금으로 분담

○ 건설기간 : `07년~`25년까지 핵융합실험로를 프랑스에 건설(18년) → 운영 18년 → 방사능감쇄 5년 → 해체

○ 건설부지: 프랑스 남부 카다라쉬 (면적 약 180만㎡)

□ 추진방식

ㅇ 회원국별 할당된 ITER 주요장치를 각국에서 제작․조달 후, 현장(프랑스 카다라쉬)에서 조립

ㅇ 우리나라는 9개 주요장치*를 제작․조달하며, 핵융합 핵심기술의 전략적 확보를 위해 국내산업체를 통해 장치제작을 수행 중

* 초전도 도체, 진공용기 본체, 진공용기 포트, 블랑켓 차폐블록, 조립장비류, 열차폐체, 삼중수소 저장·공급시스템, 전원공급장치, 진단장치