규 격 서 (구매, 제조․제작 요청용)

□ 요청 내역

품명	SOLIDWORKS SOFTWARE (FLOW SIMULATION)
모델	FLOW SIMULATION
추정금액	31,570,000원
기본 구성 사양 (세부 규격)	SOLIDWORKS FLOW SIMULATION 포함 내용 Solidworks software (3d CAD, 2년 라이선스), 1copy Flow simulation (2년 라이선스), 1copy - Basic, Advanced, Simulation, Flow Simulation 교육 필수 포함(해당 라이선스 사용자 기준) - 공인 엔지니어의 유선, 원격, 방문 기술지원(하자보증기간 내) SOLIDWORKS FLOW SIMULATION 예시 [사용자 편의 기능] 파일명, 확장자 등 일괄 관리 기능, 3D에서 구멍(Hole) 검색 및 색상 표시 기능 등 포함 신규 버전 및 서비스팩 무료 업그레이드
기타(유의) 사항	○ 하자보증기간: 라이선스 기간 ○ 호환성이 보장되는 동등사양 이상 제품 제안 가능

□  납품 관련 사항

납기 완료 요구일	2024년 12월 20일
납품 장소	열플라즈마 실험실 (복합연구동 L307) _ 전라북도 군산시 오식도동 소재

□  문의처

물품 관련 사항	자원순환기술팀, 063-440-4238, ijkang@kfe.re.kr

□ 구매 사유 및 활용 용도

활용 용도:

고순도 청록수소 생산용 플라즈마 기반 하이브리드 메탄 열분해 공정기술 개발 연구

무전극 microwave plasma torch의 장기 운전 적용을 위한 유동 해석

메탄 직접 방전을 통한 열분해 공정을 위한 유동 해석

플라즈마 열효율 및 반응 효율 최적화, 후단 이송 가스 분리공정을 위한 반응기 유동 해석

유동 해석 필요성: 메탄 방전가스 사용 플라즈마 토치

활용 연구 필요성

- 기존 플라즈마를 이용한 메탄 열분해 연구의 경우, 질소 가스를 방전하고 후단에 메탄을 주입하여 메탄을 열분해함. 이 경우 질소가 포함됨에 따라 수소 생산 효율이 낮아짐.

- 플라즈마 메탄 열분해 시 에너지 소모량을 최소화하기 위해서는 메탄을 플라즈마로 직접 방전해야 적은 에너지로 수소 생산이 가능함. 따라서 메탄을 직접 방전할 수 있는 플라즈마 발생원 개발이 필요함.